	Наименование показателей
	Показатель

	Паропроизводительность номинальная, т/час (кг/с)
Паропроизводительность минимально допустимая, т/час (кг/с)
	1,0 (0,28)
0,5 (0,14)

	Расчетный вид топлива, (щепа) ГОСТ 33103.1-2014
— влажность относительная, %
— теплотворная способность, МДж/кг (ккал/кг)
— расход топлива, кг/час
	Р46А
60
5,7 (1360)*
680*

	КПД, до %
	80*

	Расчетное давление, МПа (кгс/см2)
	1,4 (14,0)

	Номинальная температура пара на выходе из котла, °C
	194

	Номинальная температура жидкости на входе в котел, °C
	104

	Температура уходящих газов (не более), °C
	200*

	Содержание О2 в продуктах горения, %
	7,5

	Напряжение электрической сети, В
	380

	Установленная электрическая мощность, кВт
	6,0

	Масса котла (сухая), кг
	16000

	Габаритные размеры котла, мм:
Длина (Д)
Ширина (Ш)
Высота (В)
	 
4718
2948
5163



