	Наименование показателей
	Показатель

	Номинальная теплопроизводительность котла, кВт
	500

	Минимальная теплопроизводительность котла, кВт
	200

	Расчетный вид топлива, (щепа) ГОСТ 33103.1-2014
— влажность относительная, %
— теплотворная способность, МДж/кг (ккал/кг)
— расход топлива, кг/час
	Р46А
60
5,7 (1360)*
750*

	КПД, до %
	80*

	Расчетное давление, МПа (кгс/см2)
	0,6 (6,0)

	Номинальная температура теплоносителя на входе в котел, °С
	220

	Номинальная температура теплоносителя на выходе из котла, °С
	260

	Минимально допустимый расход теплоносителя, м3/час
	23

	Максимально допустимый расход теплоносителя, м3/час
	30

	Максимальная температура теплоносителя, °С
	280

	Температура уходящих газов (не более), ºС
	300*

	Напряжение электрической сети, В
	380

	Аэродинамическое сопротивление котла, Па
	500*

	Установленная электрическая мощность, кВт
	6,0

	Масса котла (сухая), кг
Масса топки, кг
Масса теплообменника, кг
Масса камеры дожига, кг
	16000
10000
6000
—

	Габаритные размеры котла, мм:
Длина (Д)
Ширина (Ш)
Высота (В)
	 
4718
2948
5163



