	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	ПОКАЗАТЕЛЬ

	Номинальная теплопроизводительность котла, кВт
	300

	Минимальная теплопроизводительность котла, кВт
	100

	Расчетный вид топлива, (опил) ГОСТ 33103.1-2014
- влажность относительная, %
- теплотворная способность, МДж/кг (ккал/кг)
- расход топлива, кг/час
	Р16А
50
6,68(1800)*
160*

	КПД, до %
	80*

	Расчетное давление, МПа (кгс/см2)
	0,6 (6,0)

	Минимально допустимый расход теплоносителя, м3/час
	13

	Максимально допустимый расход теплоносителя, м3/час
	26

	Максимально допустимое гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, МПа (кгс/см2)
	0,05(0,5)

	Максимальная температура теплоносителя, °С
	110

	Минимальная температура теплоносителя, °С
	70

	Минимально допустимое давление при температуре теплоносителя 95°С/110°С, МПа (кгс/см2)
	0,2(2,0)/0,4(4,0)

	Температура уходящих газов (не более), °С
	200*

	Содержание О2 в продуктах горения, %
	7,5

	Установленная электрическая мощность, кВт
	1,5



